3. melléklet a 6/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

**Épületek, építmények választható lábazati és homlokzati színezésének színkódjai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | A | B |
| 1 | RAL KÓD | RGB SZÍNKÓD |
| 2 | RAL 1000 | 190-189-127 |
| 3 | RAL 1001 | 194-176-120 |
| 4 | RAL 1002 | 198-166-100 |
| 5 | RAL 1013 | 234-230-202 |
| 6 | RAL 1014 | 225-204-079 |
| 7 | RAL 1015 | 230-214-144 |
| 8 | RAL 1034 | 239-169-074 |
| 9 | RAL 1017 | 245-208-051 |
| 10 | RAL 7001 | 138-149-151 |
| 11 | RAL 7002 | 126-123-082 |
| 12 | RAL 7004 | 150-153-146 |
| 13 | RAL 7030 | 139-140-122 |
| 14 | RAL 7032 | 184-183-153 |
| 15 | RAL 7035 | 215-215-215 |
| 16 | RAL 7038 | 195-195-195 |
| 17 | RAL 7044 | 202-196-176 |
| 18 | RAL 7047 | 208-208-208 |
| 19 | RAL 9001 | 250-244-227 |
| 20 | RAL 9002 | 231-235-218 |
| 21 | RAL 9003 | 244-244-244 |
| 22 | RAL 9006 | 165-165-165 |
| 23 | RAL 9010 | 255-255-255 |
| 24 | RAL 9016 | 246-246-246 |
| 25 | RAL 9018 | 215-215-215 |
| 26 | RAL 9022 | 156-156-156 |

4. melléklet a 6/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Sajátos használat szerinti terület | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek | Megengedett max építménymagasság |
| 2. | Legkisebb terület (m2) | Legkisebb szélesség (m) | Legkisebb zöldfelület (%) | Legnagyobb beépítettség (%) |
| 3. | különleges mező-gazdasági üzemi területek | Kü-ü1 | szabadon álló | 5000 | - | 40 | 40 | 10,5\* |
| Kü-ü2 | szabadon álló | 2500 | - | 40 | 40 | 9,0\* |

*\* : A technológiához tartozó toronyszerű építmények kivételével (pl.: siló, kémény, tartály, torony, stb.)*