### 5. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének14/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletéhez

**Közlekedési területek hierarchiája**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jele | Szabályozása | Érintett terület |
| Köu/2települési főút,elkerülő út | BT: min. 22 m, ill. szabályozási terv szerint. KT: az út szabályozási szélessége – közterületet és nem közterületet elválasztó határvonal – a meglévő jogi határokkal. Építési területe min. 30 m, védőtávolsága 100 m. | 2506. sz. összekötő út2507. sz. összekötő útIV. Béla utca |
| Köu/4kiszolgáló út | Méretezés nélkül minimális szélessége 12 m, ill. a szabályozási terv szerinti érték | 25304. sz. vasúti hozzájáró út25305. sz. vasúti hozzájáró útAdy Endre utcaAlkotmány utcaApátsági útArany János utcaBajcsy-Zsilinszky utcaBartók Béla útBéke utcaBocskai utcaDamjanich utca Dózsa György utcaFelszabadulás utcaGyári tóhoz vezető útHársas utcaJókai utcaJózsef Attila utcaKossuth L. utcaLiszt Ferenc utcaMájus 1. utcaMártírok útjaMarx Károly utcaMóricz Zsigmond utcaPetőfi Sándor utcaRákóczi Ferenc utcaSport - IV. Béla u. új összekötésSport utcaSzabadság utcaSzéchenyi utcaTáncsics Mihály utcaVasút utcaVörösmarty utca |
| Köu/5vegyes használatú út | Belterületen minimum 8 méter, ill. szabályozási terv szerinti érték | Gyár utcaGyári tó körüli utak |
| Köu/6gyalogút | Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv szerinti érték | Apátsághoz felvezető út |
| Köukerékpárút | Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv szerinti érték | IV. Béla utca |
| Kökvasútvonal, vasútállomás | Jogi határvonal, ill. szabályozási terv szerint. Védőtávolsága 50-50 m (szélső vágánytól) | 87. sz. Eger - Putnok vasútvonal |
| Köuparkoló | A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni várakozóhelyet fásítani kell. Minden megkezdett 4 db várakozóhely után 1 db nagy koronát növelő, környezettűrő, lombos fa telepítendő | IV. Béla utca – Posta – ABCJózsef A. úti társasházak791 hrsz. Szabadság utca eleje |