### 6. melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (XII. 01.) önkormányzati rendeletéhez

**Területigényes közmű létesítmények felsorolása**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Megnevezés | Helye | Előírások, korlátozások |
| 1. | Gázfogadó | 1017/28, 1001/24 hrsz. | A védőtávolság *középnyomású berendezéseknél* közutak útpályájának szélétől és épületektől általában 5,0 m. |
| 2. | Gázátadó | 038 hrsz. | A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m. |
| 3. | Mobiltorony | 0225/3 hrsz. | Védőtávolság: 50 m |
| 4. | Szennyvíztisztító | 017, 052/2 hrsz. | 300 méter védőtávolságot kell tartani a lakott területtől, lakóépülettől. |
| 5. | Vízműkút | 030, 0188, 0202 hrsz. | A védőterületen (100 m) belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető. |