**a 12/2001.(IX.24.) rendelet**

**I. számú melléklete**

**1. számú táblázat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Területi funkció** | **Megengedhető határérték****LAEg dB** |
|  | **nappal** | **éjjel** |
|  |  |  |
| Üdülőterület | 45 | 40 |
|  |  |  |
| Lakó- és intézményterület laza beépítéssel | 50 | 40 |
|  |  |  |
| Lakó- és intézményterület tömör városias beép. | 55 | 45 |
|  |  |  |
| Iparterület lakóépületekkel, intézményekkel vegyesen | 60 | 50 |

**2. számú táblázat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Üzemelési rend** | **Működési napok száma** | **Módosító tények** |
|  | **30 nap alatt** | **dB** |
|  |  |  |
| Rendszeres | 7, vagy ennél több nap | 0 |
|  |  |  |
| Időszakos | 3 - 6 nap | + 5 |
|  |  |  |
| Alkalmi | Kevesebb, mint 3 nap | + 10 |

**3. számú táblázat**

|  |  |
| --- | --- |
| **A létesítmény környezetének jellege** | **Módosító tényező** |
|  | **dB** |
|  |  |
| Üdülőhely központja, városközpont, valamint vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény 50-100 m-es körzetben, | + 5 |
|  |  |
| Vasúti fővonal, főközlekedési út, zajos közlekedési létesítmény körzetében 50 m-en belül | + 10 |