*1. melléklet a 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez*

*„3. melléklet a* *18/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelethez”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1. | Sajátos építési használat | Alkalmazható | | | A telek | | | | | |
| 2. | Legkisebb | | | Legnagyobb | | |
| 3. | Ép. övezet jele | Beépítés módja | Rendeltetés | Szélessége (m) | Mélysége (m) | Területe (m2) | Aktív zöldfelülete (%) | Beépítettsége (%) | Utcai Építménymagassága (m) |
| 4. | Településközponti vegyes | Vt-1 | Szabadon álló (Sz) | lakóház és intézmény |  | 20 | 35 | 720 | 40  40 | 7,5-12,5 |
| 5. | Vt-2 | Zártsorú (Z) | 15 | 30 | 450 | 40 | 40 | 4,5-7,5 \*\* |
| 6. | Vt-3 | Zártsorú (Z) | 15 | 30 | 450 | 20 | 60 | 7,5-12,5 |
| 7. | Vt-4 | Oldalhatáron álló (O) | 20 | 30 | 450 | 40 | 40 | -7,5 |
| 8. | Vt-5 | Szabadon álló (Sz) | - | - | 320 | 10 | 80 | 5,0 |
| 9. | Központi vegyes | Vk-1 | Szabadon álló (Sz) | intézmény | Intézmény | K | K | K | 35  20 | 4,5-K |
| 10. | Vk-2 | Szabadon álló (SZ) | Szabadon álló (SZ) | - | 10000 | 35 | 25 | 12,5 |

Megjegyzés:

\*\* = Vt-2 övezet telkein minden lakás rendeltetési egységre közbenső telken legalább 100, saroktelken vagy átmenő telken legalább 80 m2 telekterület hányadnak kell jutni.

K = kialakult, arra a mutatóra, amely mellett található. ”