1. sz. Melléklet

**Mátraszele Község Helyi Építési Szabályzatához**

1./ Állattartó épület családi önellátásra:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kis haszonállat (Ki) |  | 1 -200 db |  |
| (baromfi, nyúl, broyler) |  |  |  |
| Haszonállat (H) |  | 1 - 5 db |  |
| (sertés, juh, kecske, strucc) | |  |  |
| Nagy haszonállat (N) |  | 1 - 2 db |  |
| (ló, szarvasmarha) |  |  |  |
| Legkisebb távolság: | Ki | H | N |
| saját lakás | 5 m | 10 m | 10 -15 m |
| ásott kút | 15 m | 15 m | 15m |
| saját vízellátás | 10 m | 10 m | 10 m |
| egyéb fürdőmedence | 5 m | 10 m | 15 m |
| Védőtávolság: | Ki | H | N |
| közterület | 15m | 15m | 15 m |
| oldalkert \* | 10 m | 12 m | 12 m |
| hátsókért \* | 6 m | 6 m | 6 m |
| ./ Kislétszámú állattartó telep: |  |  |  |
| - Kis haszonállat (Ki) |  |  |  |
| • baromfi | < | 500 db |  |
| • nyúl | < | 50 db |  |
| • broyler | < | 2000 db |  |
| - Haszonállat (H) |  |  |  |
| • sertés | < | 100 db |  |
| • juh | < | 200 db |  |
| • kecske | < | 200 db |  |
| • strucc | < | 50 db |  |
| - Nagy haszonállat (N) |  |  |  |
| • ló | < | 30 db |  |
| • szarvasmarha | < | 50 db |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Legkisebb távolság: | Ki | H | N |
| - saját lakás | 15m | \* 25 m | 35 m |
| - ásott kút | 25 m | 25 m | 25 m |
| - saját vízellátás | 20 m | 20 m | 20 m |
| - egyéb fürdőmedence | 20 m | 25 m | 30 m |
| Védőtávolság: | Ki | H | N |
| - közterület | 50 m | 50 m | 50 m |
| - oldalkert \* | 30 m | 50 m | 50 m |
| - hátsókért \* | 30 m | 50 m | 50 m |

3./ Naqylétszámú állattartó telep

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kis haszonállat (Ki) |  |  |  |  |
| • baromfi | > |  | 500 db |  |
| • nyúl | > |  | 50 db |  |
| * broyler   • | > |  | 2000 db |  |
| - Haszonállat (H) |  |  |  |  |
| • sertés | > |  | 100 db |  |
| • juh | > |  | 200 db |  |
| * strucc   • | > |  | 50 db |  |
| - Nagy haszonállat (N) |  |  |  |  |
| • ló |  | > | 30 db |  |
| * szarvasmarha   • |  | > | 50 db |  |
| Legkisebb távolság: |  | Ki | H | N |
| - saját vízellátás | 50 m | | 50 m | 50 m |
| Védőtávolság: |  | Ki | H | N |

- közterület, oldalkert,\* hátsókért \* 1 000 m \*\*

\* = Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni.

\*\* = Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.