**1. számú MELLÉKLET[[1]](#footnote-1)**

**a HÉSZ 10.§-ához**

1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.

2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.

3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.

4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább:

* harminc ló, vagy
* ötven szarvasmarha, vagy
* kétszáz juh, kecske, vagy
* száz sertés, vagy
* kettőezer broiler baromfi, vagy
* ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy
* ötven strucc, vagy
* ötven anyanyúl és szaporulata

elhelyezését teszi lehetővé.

5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. Pontban meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.

6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.

Nagylétszámú állattartó telep *egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani:*

* az állattartó telep kerítése, kapuja,
* fekete-fehér rendszerű öltöző,
* állatrakodó,
* tejház, tejátadó helyiség,
* kényszervágó hely,
* baromfikeltető,
* takarmánykeverő,
* járműfertőtlenítő,
* juhfürösztő medence,
* kezelőfolyosó,
* kút, ivó-, itatóvíz tároló,
* takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),
* trágyakezelő telep és kerítése,
* hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),
* hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.

Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.

Nagylétszámú állattartó telep *egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni:*

* szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,
* trágyakezelés létesítményei,
* szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti létesítmények,
* hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.

*Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó*

*legkisebb távolságok és védőtávolságok (OTH 3003/98.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Állattartás | Állatszámmegnev/db | Legkisebb távolság | Védőtávolság |
| saját lakás | ásott kút | saját vízellátás | egyéb fürdőmedence | köz-terület | oldalkert\* | hátsókert\* |
| Állattartó épület család önellá-tására | Ki BaKi NyKi BrH SeH JuH KeH StN LN Sz | 121-51-2 | 5m10m0-5m | 15m15m15m | 10m10m10m | 5m10m5m | 15m15m15m | 10m12m12m | 6m6m6m |
| Kislét-számú állattartó telep | Ki BaKi NyKi BrH SeH JuH KeH StN LN Sz | <500<50<2000<100<200<200<50<30<50 | 15m25m15m | 25m25m25m | 20m20m20m | 20m25m20m | 50m50m50m | 30m50m30m | 30m50m30m |
| Nagylét-számú állattartó telep | Ki BaKi NyKi BrH SeH JuH KeH StN LN Sz | >500>50>2000>100>200>200>50>30>50 | --- | --- | 50m50m50m | --- | 1000m\*\*1000m\*\*1000m\*\* |

Jelmagyarázat: Ki = kis haszonállat

 H = haszonállat

 N = nagy haszonállat

 Ba = baromfi Se = sertés St = strucc

 Ny = nyúl J = juh L = ló

 Br = broiler Ke = kecske Sz = szarvasmarha

 \*Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni

\*\*Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.

1. Módosította a 8/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. december 2. napjától. [↑](#footnote-ref-1)