**1. számú MELLÉKLET**

**a HÉSZ 10.§-ához**

A 41/1997. (V.28.) FM számú rendelet értelmében az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások:

1. Állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, gyapjú, tojás, stb.), sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék előállítást.

2. Állattartó épület: közvetlenül az állatok elhelyezésére, védelmére szolgáló létesítmény.

3. Állattartó telep: az állattartó épületeken kívül az állattartás egyéb létesítményei is megtalálhatók.

4. Nagylétszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább:

* harminc ló, vagy
* ötven szarvasmarha, vagy
* kétszáz juh, kecske, vagy
* száz sertés, vagy
* kettőezer broiler baromfi, vagy
* ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka, stb.), vagy
* ötven strucc, vagy
* ötven anyanyúl és szaporulata

elhelyezését teszi lehetővé.

5. Kislétszámú állattartó telep: amelyben a 4. Pontban meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is.

6. Nagylétszámú állattartó telep állattartó épülete: a telep tenyész-, vagy haszonállat istállója, ellető-, nevelő-, betegelkülönítő istállója, illetve karantén épülete.

Nagylétszámú állattartó telep *egyéb építményei, amelyeket állatjárványügyi szempontok miatt meg kell valósítani:*

* az állattartó telep kerítése, kapuja,
* fekete-fehér rendszerű öltöző,
* állatrakodó,
* tejház, tejátadó helyiség,
* kényszervágó hely,
* baromfikeltető,
* takarmánykeverő,
* járműfertőtlenítő,
* juhfürösztő medence,
* kezelőfolyosó,
* kút, ivó-, itatóvíz tároló,
* takarmány-, alomanyag tároló (épület, fészer, szérű),
* trágyakezelő telep és kerítése,
* hullakamra (állati hulla gyűjtő, boncolásra alkalmas helyiség),
* hullatemető, hullaemésztő verem, állathulla égető és kerítése.

Az állomás indokolt esetben az egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat.

Nagylétszámú állattartó telep *egyéb építményei, amelyeket környezetvédelmi szempontok miatt is meg kell építeni:*

* szennyvízkezelés és elhelyezés létesítményei,
* trágyakezelés létesítményei,
* szilárd, vagy folyékony anyagok tárolására szolgáló egyéb föld alatti, vagy föld feletti létesítmények,
* hulladékgyűjtő, kezelő és ártalmatlanító létesítmények.

*Az állattartó épületek elhelyezésekor és telepek létesítésekor betartandó*

*legkisebb távolságok és védőtávolságok (OTH 3003/98.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Állattartás | Állatszám  megnev/db | | Legkisebb távolság | | | | Védőtávolság | | |
| saját lakás | ásott kút | saját vízellátás | egyéb fürdőmedence | köz-terület | oldalkert\* | hátsókert\* |
| Állattartó épület család önellá-tására | Ki Ba  Ki Ny  Ki Br  H Se  H Ju  H Ke  H St  N L  N Sz | 12  1-5  1-2 | 5m  10m  0-5m | 15m  15m  15m | 10m  10m  10m | 5m  10m  5m | 15m  15m  15m | 10m  12m  12m | 6m  6m  6m |
| Kislét-számú állattartó telep | Ki Ba  Ki Ny  Ki Br  H Se  H Ju  H Ke  H St  N L  N Sz | <500  <50  <2000  <100  <200  <200  <50  <30  <50 | 15m  25m  15m | 25m  25m  25m | 20m  20m  20m | 20m  25m  20m | 50m  50m  50m | 30m  50m  30m | 30m  50m  30m |
| Nagylét-számú állattartó telep | Ki Ba  Ki Ny  Ki Br  H Se  H Ju  H Ke  H St  N L  N Sz | >500  >50  >2000  >100  >200  >200  >50  >30  >50 | -  -  - | -  -  - | 50m  50m  50m | -  -  - | 1000m\*\*  1000m\*\*  1000m\*\* | | |

Jelmagyarázat: Ki = kis haszonállat

H = haszonállat

N = nagy haszonállat

Ba = baromfi Se = sertés St = strucc

Ny = nyúl J = juh L = ló

Br = broiler Ke = kecske Sz = szarvasmarha

\*Környezeti hatástanulmány alapján kell meghatározni

\*\*Környezeti hatástanulmány alapján, tartástechnológiától függően 500 m-re csökkenthető.