1. melléklet a 17/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez

**A falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **területfel**-**használás** | **beépítési mód** | **Maximális építmény-magasság**  **(m)** | kialakítható minimális telekterület-méret  (m2) | telkek minimális  szélessége  (m) | maximális beépítettség  (%) | min. zöld  % | szintterület sűrűség  telekre |
| **2.** | **Lfk** | O | 4,5 | 900 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **3.** | **Lfk** | O | 4,5 | 1200 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **4.** | **Lfk** | O | 4,5 | 1500 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **5.** | **Lf** | O | 4,5 | 800 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **6.** | **Lf** | O | 4,5 | 1000 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **7.** | **Lf** | O | 4,5 | 1200 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **8.** | **Lf** | O | 4,5 | 1500 | kialakult  (új 14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| **9.** | **Lf** | SZ | 4,5 | 1000 | 20 m | 30 | 40 | 0,5 |
| **10.** | **Lf** | SZ | 4,5 | 1100 | 20 m | 30 | 40 | 0,5 |
| **11.** | **Lf** | SZ | 4,5 | 2000 | 20 m | 20 | 40 | 0,5 |