Mátraterenye Község Önkormányzat

Képviselő-testület

a helyi környezet védelméről alkotott

9/2004. (VII.19.) számú rendelet 16 § (6) bekezdés

1. számú melléklete

ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK

A település területén megengedett zaj terhelési határértékei a település zajtól védendő
területein

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Területi funkció** | **Megengedett egyenértékű 'A' hangnyomás-szint dB nappal 6.00-22.00-ig** | **Megengedett egyenértékű ’A’ hangnyomás-szint dB éjszaka 22.00-6.00-ig** |
| Üdülőterület, üdülőhely, gyógyhely, védett természeti terület kijelölt része | 45 | 35 |
| Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel (falusias) | 50 | 40 |
| Lakóterület és intézményterület tömör, városias beépítéssel | 55 | 45 |
| Gazdasági terület lakóépületekkel és intézményekkel, vegyesen | 60 | 50 |

Imissziós zajhatárértékek lakó- és középületek helyiségeiben megengedett
egyenértékű A hangnyomásszintek MSZ 18151/1-82. szerint

|  |  |
| --- | --- |
| A helyiség megnevezése | Megengedett LAeg egyen­értékű'A' hangnyomás-szint dBnappal éjjel |
| Szociális intézmény | 35 | 30 |
| Szociális intézmény, betegszoba | 35 | 35 |
| Rendelőintézetek kezelőhelyiségei | 40 | 40 |
| Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek, bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben ülés- és tárgyalótermek, könyvtári olvasótermek, tanári szobák | 40 | 40 |
| Lakószobák lakásokban, közösségi üdülőkben | 40 | 30 |
| Lakószobák munkásszállókban, diákotthonokban | 45 | 35 |
| Közösségi üdülők, szociális otthonok, munkás-szállók és diákotthonok közös helyiségei | 50 | 50 |
| Éttermek, eszpresszók | 55 | 55 |
| Üzletek, szolgáltató intézmények helyiségei, várótermek | 60 | 60 |
| Étkezőkonyhák lakásokban | 45 \* | 45 \* |

A közlekedésből, az építőipari tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a 8/2002. sz. (II.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2-es és 3-as számú melléklete tartalmazza.