**Melléklet a 10/2004. (VI. 25.) rendelethez**

**Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1. |  udvari csappal |  40 l/fő/nap |
|  2. |  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal |  60 l/fő/nap |
|  3. |  mint a 2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel |  75 l/fő/nap |
|  4. |  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal |  65 l/fő/nap |
|  5. |  mint a 4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel |  80 l/fő/nap |
|  6. |  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel |  95 l/fő/nap |
|  7. |  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával |  120 l/fő/nap |
|  8. |  mint a 7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel |  150 l/fő/nap |
|  9. |  mint a 8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel |  180 l/fő/nap |