**Melléklet a 10/2004. (VI. 25.) rendelethez**

**Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | udvari csappal | 40 l/fő/nap |
| 2. | épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal | 60 l/fő/nap |
| 3. | mint a 2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel | 75 l/fő/nap |
| 4. | épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal | 65 l/fő/nap |
| 5. | mint a 4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel | 80 l/fő/nap |
| 6. | épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel | 95 l/fő/nap |
| 7. | épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával | 120 l/fő/nap |
| 8. | mint a 7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel | 150 l/fő/nap |
| 9. | mint a 8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel | 180 l/fő/nap |