**a 12/2001.(IX.24.) rendelet**

**II. számú melléklete**

**Imissziós zajhatárértékek lakó- és középületek helyiségeiben**

**megengedett egyenértékű A hangnyomásszintek**

**MSZ 18151/1-82. szerint**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A helyiség megnevezése** | **Megengedett LAeg egyenértékű**  **A-hangnyomásszint**  **dB** | |
|  | **nappal** | **éjjel** |
|  |  |  |
| Rendelőintézetek kezelőhelyiségei | 40 | 40 |
|  |  |  |
| Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek, bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben ülés-, és tárgyalótermek, könyvtári olvasótermek, tanári szobák | 40 | 40 |
|  |  |  |
| Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, közösségi üdülőkben | 40 | 30 |
|  |  |  |
| Lakószobák szállodákban, munkásszállókban, diákotthonokban | 45 | 35 |
|  |  |  |
| Szállodák, közösségi üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei | 50 | 50 |
|  |  |  |
| Éttermek, eszpresszók | 55 | 55 |
|  |  |  |
| Üzletek, szolgáltató intézmények helyiségei, várótermek | 60 | 60 |
|  |  |  |
| Étkezőkonyhák lakásokban | 45\* | 45\* |

\* A helyiségekbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik.